■. 품 명 : BULLET CAMERA

1. 기   능

- 1/2형 CMOS 탑재 2메가픽셀 카메라

- 최대 60fps@2메가픽셀 (1920x1080)

- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원

- 광학 4배 (4.1 ~ 16.4mm) 전동 가변초점 렌즈

- WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%)

- 움직임, 초점 흐림, 탬퍼링 감지, 심플 포커스, 안개 보정

- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 70m

- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능, WDR (150dB)

- 습기에 강한 고어벤트 적용

2. 기기 특성

- 촬상소자	: 1/2형 2.17M CMOS

- 총화소	: 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)

- 최저조도	: Color 0.004Lux (1/30Sec, F0.94), B/W 0Lux (IR LED On)

- 해상도	: 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448  /720×576 /640×480 /640×360 /320×240

- 프레임	: H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps

- 영상출력	: CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 설치용)

- 초점거리	: 4.1 ~ 16.4mm(4배) 전동 가변렌즈

- 화각	: H 26.2˚~100˚, V 14.8˚~54˚, D 30˚~116˚

- 포커스 제어	: 심플 포커스 / 수동 조작

- 역광보정	: BLC, HLC, WDR(150dB)

- 야간가시거리	: 70M

- 지능형분석	: Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류, 나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털 오토트래킹

- 알람	: 입력1 / 출력1

- 오디오	: 입력(MIC / 라인), 출력(라인)

- 기타	: LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro센서 적용), 픽셀카운터, Defog, SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB)

- 영상압축	: H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG

- 동시접속	: 최대 20명(유니캐스트 적용시)

- 동시전송	: 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

- 스마트압축	: 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

- 오디오통신	: 양방향

- 보안	: HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

- S/W연동	: ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼

- 웹뷰어	: OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)

- 동작온/습도	: -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -35℃ 이상

- 인증	: KC인증, IP67 / NEMA 4X 방진방수 인증, IK10 내충격 인증

- 습기방지	: 습기에 강한 고어밸브/시트 적용

- 전원	: AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)

- 소비전력	: 14.5W(AC 24V), 11.5W(DC 12V), 12.95W(PoE)

- 크기/무게	: 91mm(Ø)Ⅹ388.6mm(H), 2.35Kg