■. 품 명 : DOME CAMERA

1. 기   능

- 1/2.8형 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080)

- Full HD 16 : 9 (1080p) 해상도, 최대 60fps

- 화각(H): 119.5°(Wide)~27.9°(Tele) / 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈

- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원

- WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%)

- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 30m

- Day & Night (ICR), WDR (150dB)

- 심플포커스, 움직임, 초점 흐림, 탬퍼링 감지

- IK08 충격 대응 규격획득

- KC인증

2. 기기 특성

- 촬상 소자	: 1/2.8" 2MP CMOS

- 해상도	: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 최대 프레임레이트	: H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

- 최저조도 컬러	: 0.015 Lux(F1.4, 1/30초)

흑백: 0 Lux (IR LED)

- 영상 출력	: CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N),

720x576(P) 설치용

USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용

- 초점거리	: 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈

- 최대 구경비	: F1.4(Wide) ~ F3.6(Tele)

- 화각	: H: 119.5°(Wide)~27.9°(Tele),

V: 62.8°(Wide)~15.7°(Tele),

T: 142.1°(Wide)~32.0°(Tele)

- 최소 지근 거리	: 0.5m(1.64ft)

- 포커스 제어	: Simple focus

- 렌즈 타입	:  DC auto iris, P iris

- 팬 / 틸트 / 회전 범위	: 0°~354° / 0°~67° / 0°~355°

- 카메라 타이틀	: 최대 85자

- Day & Night	: Auto(ICR)

- 역광보정	: BLC, HLC, WDR, SSDR

- Wide Dynamic Range	: 150dB

- 노이즈 제거	: SSNRⅤ

- 영상 흔들림 보정	: 지원

- 안개제거	: 지원

- 움직임감지	: 8개, 8점의 다각형 지원

- 프라이버시 기능	: 32개, 다각형 지원

색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록

모자이크

- Gain Control	: Low / Middle / High

- 화이트발란스	: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

- LDC (렌즈왜곡보정)	: 지원

- 전자셔터	: Minimum / Maximum / Anti flicker(2~1/12,000초)

- 영상 회전	: 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)

- 지능형 분석	: 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류

- 알람 입출력	: 입력 1개 / 출력 1개

- 알람 트리거	: 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

- 알람 이벤트	: FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail을 통한 알림

알람 트리커 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화

외부 알람 출력

핸드오버

- 오디오 입력	: 선택가능(마이크/라인입력/내장마이크)

지원전압: 2.5VDC(4mA),

입력 임피던스: 2K Ohm

- 오디오 출력	: 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

- 야간 가시 거리	: 30m(98.4ft)

- 이더넷	: RJ-45(10/100BASE-T)

- 비디오 압축	: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

- 오디오 압축	: G.711 u-law /G.726 Selectable

G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz

G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps

AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

- 스마트 압축	: 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ

- 비트레이트 제어	: H.264/H.265: CBR 또는 VBR

MJPEG: VBR

- 스트리밍	: Unicast(20 users) / Multicast

Multiple streaming (Up to 10 profiles)

- 프로토콜	: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP

- 보안	: HTTPS(SSL) 인증 방식

Digest 인증 방식

IP 주소 필터링

사용자 접속 로그 기록

802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)

- 응용 인터페이스	: ONVIF Profile S/G/T

SUNAPI(HTTP API)

Wisenet open platform

- 웹뷰어	: 지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12

권장 브라우저: Google Chrome

지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)

- Edge Storage	: Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB

- 메모리	: 1024MB RAM, 256MB Flash

- 동작 온도 / 습도	: -10°C ~ +55°C(-14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH

- 보관 온도 / 습도	: -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

- 규격 인증	: IK08

- 전원	: PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC

- 소비 전력	: PoE: 최대 10W, 12VDC: 최대 9W

- 색상 / 재질	: 아이보리 / 알루미늄

- 제품 사이즈 / 무게	: Ø140.8x113.0mm, 724g