■. 품 명 : SPEED DOME CAMERA

1. 기   능

- 1/2형 CMOS 탑재 2메가픽셀 카메라 (1920 x 1080)

- 화각(H): 59.3°(Wide)~1.9°(Tele) / 6~222mm(37x) 줌 렌즈

- 야간 가시거리 350m

- 최저조도 0Lux (IR LED On) (컬러 : 0.00016Lux (F1.5, 2sec))

- WiseStreamⅡ 지원

(대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)

- 자이로센서 이용한 영상 흔들림 보정, IP66 / IK10 규격 획득

- 영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동 (VPM)

2. 기기 특성

- 촬상소자	: 1/2형 2.17M CMOS

총화소 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,937(H) x 1,097(V)

- 최저조도	: Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.5), B/W 0Lux (IR LED On)

- 해상도	: 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240

- 프레임	: H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps

- 영상출력	: CVBS(720×480, 설치용젠더)

- 초점거리	: 6 ~ 222mm(37배) 광학 줌(32배 디지털 줌)

- 화각	: H 1.9˚~59.3˚, V 1.1˚~35.8˚

- 포커스 제어	: AF / One-Shot AF / Manual

- 팬범위/속도	: 360˚ Endless / 프리셋 400˚/초, 수동 0.024˚/초 ~ 250˚/초

- 틸트범위/속도	: 190˚(-5˚~185˚) / 프리셋 300˚/초, 수동 0.024˚/ ~ 250˚/초

- 시퀀스	: 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴

- 방위각	: 지원 (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)

- 오토트래킹	: 지원

- 역광보정	: BLC, HLC, WDR(150dB)

- D&N	: 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 스케쥴

- 지능형분석	: Tampering, 배회, 오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 음원분류, 얼굴/움직임/안개 감지

- 흔들림보정	: 지원 (자이로센서 내장)

- 안개보정	: 지원

- 알람	: 입력4 / 출력2 (Relay 지원)

- 오디오	: 입력(MIC / 라인, 2.5VDC, 4mA, 2KΩ), 출력(라인, 3.5mm모노)

- 원격제어	: RS-485

- 프로토콜	: Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH

- 기타	: 픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB)

- 영상압축	: H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG 트리플 스트리밍

- 동시접속	: 최대 20명(유니캐스트 모드)

- 동시전송	: 멀티 스트리밍(10개 프로파일)

- 스마트압축	: 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

- 오디오통신	: 양방향

- 오디오압축	: G.711 u-law/G.726 선택 가능

- 보안	: HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

- S/W연동	: ONVIF ProfileS/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼

- 웹뷰어	: OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.09 ~ 10.12)

- VPM연동	: 오남용 감사 Log, 환경설정/펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 등, 영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동 (S-VPM)

- 동작온/습도	: -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 인증	: KC, IP66 방진방수, IK10 내충격 인증

- 전원	: AC 24V

- 소비전력	: 90W(히터 On, IR LED On)

- 크기/무게	: 236.9mm(Ø)Ⅹ407.7mm(H), 7.1Kg