■. 품 명 : SPEED DOME CAMERA

1. 기   능

- 2.17MP 저조도 특화 센서

- AF 광학 줌 렌즈 (f=6 - 216mm), 36배 줌

- Micro SD/SDHC/SDXC 지원

(카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)

- 알람 입력/출력

- IK10/IP66 등급

- 히터 내장

- 24VAC, PoE(75W)

- 트루 WDR 지원

- 스마트 IR LED (야간 가시 거리 : 400m)

- ONVIF 지원

- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원

(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

- 스마트 PTZ 조작 지원

- PTZ OSD 지원

- 대한민국 연구개발 및 제조

- 스마트 안개보정

- 스마트 네트워크 장애 조치

- 영상 Manual 모드

- 자동노출 수동 보정 모드

- 시큐리티 영상 프로파일

- IR 포화방지 모드

2. 기기 특성

- 이미지 센서	: 2.17MP 이면조사형(1/2 타입) CMOS

- 총 화소수	: 1952 x 1113

- 최대 해상도	: 1920 x 1080

- 주사 방식	: 프로그레시브 스캔

- 렌즈 타입	: AF 광학 줌 렌즈

- 초점 거리	: f=6 - 216mm (36배)

- 조리개	: F1.2 - 4.6

- Iris 제어	: DC Auto Iris

- 화각	: Wide : 57.36°(H), 33.12°(V), 65.18°(D)

Tele : 1.92°(H), 1.08°(V), 2.2°(D)

- 최저조도 COLOR	: 0.001 lux @ F1.2

B/W : 0 lux (IR LED ON)

- 와이드 다이나믹 레인지	: 트루 WDR(150dB)

- 전자식 셔터 속도	: 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

- 주간 / 야간 모드	: IR 컷 필터 (자동)

- IR 야간 가시거리 (LEDs)	: 400m (근거리 1 + 장거리1), 스마트 IR 밝기 조절

- 이미지 설정	: 노출 설정, 화이트 밸런드, 선명도

- 디지털 노이즈 감소	: 지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)

- 역광 보정	: 역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)

- 이미지 스태빌라이저	: 스마트 흔들림 자동 보정

- 사생활 보호	: 프리이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정

- 지능형 이미지 분석	: 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지)

- 디지털 줌	: 12배 디지털 줌

- 안개보정	: 스마트 안개보정

- PTZ OSD	: PTZ 위치, PTZ 기능, 방위각, 방향 표시

- 뷰 모드	: 세로 모드, 플립 모드

- 프로페셔널 영상 모드	: 영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움,선명함,노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화방지 모드(스마트 IR)

- 비디오 압축 방식	: H.265, H.264 (MP) M-JPEG

- 스마트 압축 방식	: 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절

- 비디오 압축 수준	: 7단계 압축

- 비트레이트 제어	: H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR

- IP Camera 프로토콜	: DirectIP 2.0, ONVIF

- 최대 프레임레이트	: 30ips : 1920 x 1080(WDR)

- 지원 해상도	: 1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240

- 멀티 비디오 스트리밍	: Quadruple 스트리밍

- 네트워크 프로토콜	: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2

- 보안	: SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록,

인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송

- 이더넷	: RJ45 (10/100BASE-T)

- 스마트 네트워크 장애 조치 : 기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이, 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절

- 외장 메모리 슬롯	: micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대512GB)

- 팬 범위	: 360° (무한 회전)

- 팬 속도	: Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)

- 틸트 범위	: 200° (-10~190°)

- 틸트 속도	: Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)

- 프리셋	: 256개

- PTZ 동작	: 프리셋(사용자 위치 저장), 스캔(프리셋 반복 감시), 투어(프리셋 자동 동작), 패턴(사용자 동작 기억), 자동 회전, PTZ 자동 복귀

- 스마트 PTZ 조작	: 러버 밴드(간편 마우스 드래그 조작), 슬링샷(마우스 원클릭 조작),

에어리어 줌(마우스 구역 지정 줌&이미지 선택 조작), 수동 조작(좌표 입력 조작&기록 좌표 선택 조작),

- 특수 PTZ 기능	: 탈조 방지(PTZ 형상 기억 복구)

- 이벤트	: 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인

- 이벤트 동작	: 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, PTZ프리셋 이동

- 알람 입력/출력	: 8 / 2

- 내충격 대응	: IK10

- 방진/방수 대응	: IP66, 히터

- 동작 온도	: -45°C ~ +55°C

- 동작 습도	: 0% ~ 90%

- 전원	: 24VAC, PoE(75W)

- 소비 전력	: 24V~, 2.7A, 39.6W, 50/60Hz

High-PoE, 50-57V, 35.6W

- 인증	: KC, FCC, CE

- 외형치수 (Ø x H)	: Ø242mm x 401.8mm

- 무게	: 6.7 kg