■. 품 명 : N.V.R

1. 기   능

본 기기는 실시간으로 네트워크 카메라의 영상신호를 받아서 저장하고 모니터링을 지원하는 장비이다.

2. 기기 특성

- 비디오 입력	: 32CH

- 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

- 프로토콜 지원	: TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS

- 화면 해상도	: 1024 x 768 이상

- 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 / 25 / 30 / 36

- 비디오 코덱	: H.264 , H.265, MJPEG

- 오디오 코덱	: G.711 a-law, G.711 mu-law

- 오디오 입력	: 32CH

- 네트워크	: RJ-45 기가비트 이더넷 포트

- CPU	: Intel Core i5

- Memory	: 16GB

- SSD(OS)	: 120GB 이상

- NIC	: 1 Gbps

- OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit, 분산 S/W 포함

- 외형	: 482.4x177.6x520mm

- 무게	: 약 10kg